[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.27
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
ab=dz. nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasto Mikołajki
ni=ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
ai=ul. Warszawska 32; 11-730 Mikołajki
br=ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
dt=14.12.2018

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=ETAP 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=PZT
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=1
ob=435
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435					

[POZYCJA]
id=1884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=2
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=1890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=435
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435					

[POZYCJA]
id=1895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=435
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435					

[POZYCJA]
id=1907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=435
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435					

[POZYCJA]
id=1909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-01	5	1003-01		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
op=0	0	0	0	1	0
nu=8
ob=17
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1005-02	5	1005-02		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1006-01	5	1006-01		1
mpn=1211
na=Tablica bezpiecznikowa wnękowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=11
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1951
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0102-01	S.A.-040	0102-01		1
mpn=1211
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1
op=0	0	0	0	1	0
nu=12
ob=271
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=271	1	271					

[POZYCJA]
id=1960
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-040 0301-01	S.A.-040	0301-01		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	1	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2021
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0702-01	2-25	0702-01		1
mpn=1211
na=Fundamenty pod maszty stalowe o objętości do 1,5 m3 antenowe - budowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=3
jm=podst.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2032
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0703-01	2-25	0703-01		1
mpn=1211
na=Maszty antenowe rurowe do 12 m - budowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=1
jm=maszt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2040
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0704-01	2-25	0704-01		1
mpn=1211
na=Anteny nadawczo-odbiorcze typu AD 1 - budowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=1
jm=anten.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=638
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=638	1	638					

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK A1, A2, B1, B2, C
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.2
wn=		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5	DLA 5 BUDYNKÓW	5
wm=5	DLA 5 BUDYNKÓW	5
ws=5	DLA 5 BUDYNKÓW	5

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A1
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	29+21					

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	12+10+18+18+29+36					

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=22
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=23
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=24
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	7+8+8+8					

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=25
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=26
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=27
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=28
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=33
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=83
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=39
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A2
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=40
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=41
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	12+21+29					

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=42
ob=121
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	12+35+40+16+18					

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=43
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=44
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=45
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	8+8+6+6					

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=46
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=47
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=48
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=50
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=51
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=60
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A3
wa=0
kn=0	0	0
id=172
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=61
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=62
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	50+28					

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=63
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	12+34+43+15+20					

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=64
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=65
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=66
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	8+7+6+6					

[POZYCJA]
id=198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=67
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=68
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=69
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=70
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=71
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=72
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=75
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=242
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=81
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A4
wa=0
kn=0	0	0
id=253
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=82
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=83
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	10+24+38					

[POZYCJA]
id=260
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=84
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	61+24+21					

[POZYCJA]
id=264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=85
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=86
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=272
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=87
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	6+7+7					

[POZYCJA]
id=279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=88
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=89
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=90
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=91
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=92
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=93
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=303
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=99
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=102
ob=44
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A5
wa=0
kn=0	0	0
id=334
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=103
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=104
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	29+21					

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=105
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	12+10+18+18+29+36					

[POZYCJA]
id=345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=106
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=107
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=108
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	7+8+8+8					

[POZYCJA]
id=360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=109
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=110
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=111
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=112
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=113
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=114
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=117
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=118
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=120
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=123
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A6
wa=0
kn=0	0	0
id=415
nu=1.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=124
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=125
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	12+21+29					

[POZYCJA]
id=422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=126
ob=121
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	12+35+40+16+18					

[POZYCJA]
id=426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=127
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=430
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=128
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=129
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	8+8+6+6					

[POZYCJA]
id=441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=130
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=131
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=132
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=133
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=134
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=138
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=139
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=141
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=144
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANE NR A7
wa=0
kn=0	0	0
id=496
nu=1.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=145
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=146
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	50+28					

[POZYCJA]
id=503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=147
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	12+34+43+15+20					

[POZYCJA]
id=507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=148
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=149
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=150
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	8+7+6+6					

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=151
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=152
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=153
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=154
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=155
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=542
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=156
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=157
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=158
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=159
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=160
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=162
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=164
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=165
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A8
wa=0
kn=0	0	0
id=577
nu=1.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=166
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=580
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=167
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	10+24+38+22					

[POZYCJA]
id=584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=168
ob=134
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	61+24+21+28					

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=169
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	8+10					

[POZYCJA]
id=592
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=170
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=171
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	10+8+8+8					

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=172
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=173
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	10+8+8					

[POZYCJA]
id=611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=174
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=175
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=176
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=177
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=627
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=178
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=179
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=180
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=181
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=182
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=183
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=184
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=185
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=186
ob=56
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A9
wa=0
kn=0	0	0
id=658
nu=1.2.9
wn=		

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=187
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=188
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	29+21					

[POZYCJA]
id=665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=189
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	12+10+18+18+29+36					

[POZYCJA]
id=669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=190
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=191
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=192
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	7+8+8+8					

[POZYCJA]
id=684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=193
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=194
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=195
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=196
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=197
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=198
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=199
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=200
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=201
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=202
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=203
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=204
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=731
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=205
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=206
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=207
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A10
wa=0
kn=0	0	0
id=739
nu=1.2.10
wn=		

[POZYCJA]
id=740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=208
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=209
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	12+21+29					

[POZYCJA]
id=746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=210
ob=121
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	12+35+40+16+18					

[POZYCJA]
id=750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=211
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=212
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=213
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	8+8+6+6					

[POZYCJA]
id=765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=214
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=215
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=216
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=217
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=218
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=219
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=220
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=221
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=222
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=223
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=224
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=809
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=225
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=226
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=227
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=228
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A11
wa=0
kn=0	0	0
id=820
nu=1.2.11
wn=		

[POZYCJA]
id=821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=229
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=230
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	35+28					

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=231
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	12+32+25					

[POZYCJA]
id=831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=232
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=233
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=234
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	6+6+7					

[POZYCJA]
id=846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=235
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=236
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7+7					

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=237
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=238
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=239
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=240
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=870
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=241
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=242
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=243
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=244
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=245
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=246
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=893
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=247
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=248
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=249
ob=45
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A12
wa=0
kn=0	0	0
id=901
nu=1.2.12
wn=		

[POZYCJA]
id=902
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=250
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=251
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	24+38					

[POZYCJA]
id=908
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=252
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	21+24+21					

[POZYCJA]
id=912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=253
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	9+7					

[POZYCJA]
id=916
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=254
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=920
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=255
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	7+7+5					

[POZYCJA]
id=927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=256
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=257
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	7+5					

[POZYCJA]
id=935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=258
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=259
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=260
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=261
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=262
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=263
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=264
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=265
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=266
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=971
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=267
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=974
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=268
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=269
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=270
ob=56
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A13
wa=0
kn=0	0	0
id=982
nu=1.2.13
wn=		

[POZYCJA]
id=983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=271
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=985
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=272
ob=89
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	17+22+35+15					

[POZYCJA]
id=989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=273
ob=156
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	61+24+21+28+22					

[POZYCJA]
id=993
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=274
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	8+10					

[POZYCJA]
id=997
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=275
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=276
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	10+8+8+8					

[POZYCJA]
id=1008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=277
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=278
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	10+8+8					

[POZYCJA]
id=1016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=279
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=1020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=280
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=281
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=282
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=283
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1036
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=284
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=285
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=286
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=287
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=288
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=289
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1058
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=290
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=291
ob=56
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A14
wa=0
kn=0	0	0
id=1063
nu=1.2.14
wn=		

[POZYCJA]
id=1064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=292
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1066
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=293
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	29+21					

[POZYCJA]
id=1070
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=294
ob=123
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	12+10+18+18+29+36					

[POZYCJA]
id=1074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=295
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=1078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=296
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=297
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	8+8+8+8					

[POZYCJA]
id=1089
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=298
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1093
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=299
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=300
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=301
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=302
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=303
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=304
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=305
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=306
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=307
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=308
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=309
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=310
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=311
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=312
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A15
wa=0
kn=0	0	0
id=1144
nu=1.2.15
wn=		

[POZYCJA]
id=1145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=313
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=314
ob=77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77	1	12+21+29+15					

[POZYCJA]
id=1151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=315
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	12+35+40+22+29					

[POZYCJA]
id=1155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=316
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8+9					

[POZYCJA]
id=1159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=317
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=318
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	10+6+8+8+10					

[POZYCJA]
id=1170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=319
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=320
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	10+6+10					

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=321
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=1182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=322
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=323
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=1190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=324
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=325
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=326
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=327
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=328
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=329
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=330
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=331
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1220
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=332
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=333
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR A16
wa=0
kn=0	0	0
id=1225
nu=1.2.16
wn=		

[POZYCJA]
id=1226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=334
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=335
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	50+28+22					

[POZYCJA]
id=1232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=336
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	12+34+43+15+20					

[POZYCJA]
id=1236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=337
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	8+7					

[POZYCJA]
id=1240
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=338
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=339
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	8+7+6+6+8					

[POZYCJA]
id=1251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=340
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=341
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	8+8+7					

[POZYCJA]
id=1259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=342
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=343
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=344
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1271
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=345
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=346
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=347
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=348
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=349
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=350
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=351
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=352
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=353
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=354
ob=72
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR 17
wa=0
kn=0	0	0
id=1306
nu=1.2.17
wn=		

[POZYCJA]
id=1307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=355
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=356
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	22+36					

[POZYCJA]
id=1313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=357
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	21+24+18					

[POZYCJA]
id=1317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=358
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	9+7					

[POZYCJA]
id=1321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=359
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=1325
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=360
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	7+7+8+10					

[POZYCJA]
id=1332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=361
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1336
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=362
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	7+7+10					

[POZYCJA]
id=1340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=363
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=1344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=364
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=365
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=1352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=366
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1356
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=367
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=368
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=369
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=370
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=371
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=372
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=375
ob=56
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[ELEMENT 3]
na=MIESZKANIE NR 18
wa=0
kn=0	0	0
id=1387
nu=1.2.18
wn=		

[POZYCJA]
id=1388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=376
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=377
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	10+24+38+22					

[POZYCJA]
id=1394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=378
ob=134
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	61+24+21+28					

[POZYCJA]
id=1398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=379
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	8+10					

[POZYCJA]
id=1402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=380
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=381
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	10+8+8+8					

[POZYCJA]
id=1413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=382
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=383
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	10+8+8					

[POZYCJA]
id=1421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=384
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=1425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=385
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1429
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=386
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=387
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=388
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=389
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=390
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=391
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=392
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-02	5	0408-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=393
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=394
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=395
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0
nu=396
ob=56
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[ELEMENT 3]
na=INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIEŃ
wa=0
kn=0	0	0
id=1468
nu=1.2.19
wn=		

[POZYCJA]
id=1469
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0
nu=397
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106					

[POZYCJA]
id=1475
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0603-03	5	0603-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	1	0
nu=398
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1483
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	1	0
nu=399
ob=134
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	98+36					

[POZYCJA]
id=1490
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-03	5	0601-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	1	0
nu=400
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	8*12					

[POZYCJA]
id=1496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0
nu=401
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[ELEMENT 3]
na=KABLE, DRABINY KABLOWE  I ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE (BEZ TM)
wa=0
kn=0	0	0
id=1500
nu=1.2.20
wn=		

[POZYCJA]
id=1541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-02	5	0113-02		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=402
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	1	0
nu=403
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	1	0
nu=404
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	1	0
nu=405
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-07	5	0201-07		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=406
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	5*5					

[POZYCJA]
id=1550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-04	5	0201-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=407
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3					

[POZYCJA]
id=1554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	1	0
nu=408
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=1558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	1	0
nu=409
ob=505
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=505	1	505					

[POZYCJA]
id=1501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08	5	0404-08		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=410
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1504
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08	5	0404-08		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=411
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08	5	0404-08		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=412
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-08	5	0404-08		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	1	0
nu=413
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 3]
na=CZĘŚCI WSPÓLNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1562
nu=1.2.21
wn=		

[POZYCJA]
id=1563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0101	5	1209-0101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	1	0
nu=414
ob=21
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=1565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=415
ob=268
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268	1	100+168					

[POZYCJA]
id=1569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=416
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0					

[POZYCJA]
id=1736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	1	0
nu=417
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=1596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=418
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[POZYCJA]
id=1600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=419
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=420
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0					

[POZYCJA]
id=1616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=421
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=422
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=1620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=423
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	1	0
nu=424
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=425
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=426
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=427
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=428
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1+4					

[POZYCJA]
id=1658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=429
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=430
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	4+15					

[POZYCJA]
id=1670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=431
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4+12					

[POZYCJA]
id=1674
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	1	0
nu=432
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	2+12+4+5					

[POZYCJA]
id=1681
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
op=0	0	0	0	1	0
nu=433
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 3]
na=POMIARY I SPRAWDZENIA ODBIORCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1983
nu=1.2.22
wn=		

[POZYCJA]
id=1984
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0
nu=434
ob=177
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	18*9+15					

[POZYCJA]
id=1986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0
nu=435
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	18+4					

[POZYCJA]
id=2007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0
nu=436
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=2009
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0
nu=437
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[ELEMENT 3]
na=SYSTEMY STERUJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=1684
nu=1.2.23
wn=		

[ELEMENT 4]
na=ODDYMIANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1686
nu=1.2.23.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01	5	0208-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
op=0	0	0	0	1	0
nu=438
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01	5	0208-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
op=0	0	0	0	1	0
nu=439
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01	5	0208-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
op=0	0	0	0	1	0
nu=440
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1705
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01	5	0208-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
op=0	0	0	0	1	0
nu=441
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01	5	0208-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
op=0	0	0	0	1	0
nu=442
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0305-02	5	0305-02		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 mocowane bezśrubowo
op=0	0	0	0	1	0
nu=443
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1717
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
op=0	0	0	0	1	0
nu=444
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1720
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
op=0	0	0	0	1	0
nu=445
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1723
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=446
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1726
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-03	AL-01	0115-03		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć telefoniczną
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=447
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka
op=0	0	0	0	1	0
nu=448
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1993
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02	AL-01	0601-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	1	0
nu=449
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1988
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-02	AL-01	0603-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów
op=0	0	0	0	1	0
nu=450
ob=2
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1991
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=451
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 4]
na=DOMOFON
wa=0
kn=0	0	0
id=1740
nu=1.2.23.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
op=0	0	0	0	1	0
nu=452
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
mpn=1211
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	1	0
nu=453
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1749
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
op=0	0	0	0	1	0
nu=454
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1752
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-06	AL-01	0112-06		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W
op=0	0	0	0	1	0
nu=455
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1755
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0204-01	AL-01	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
op=0	0	0	0	1	0
nu=456
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0
nu=457
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=458
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=459
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140					

[POZYCJA]
id=1770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=460
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=1997
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-02	AL-01	0306-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	0	0	0	1	0
nu=461
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1995
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-01	AL-01	0307-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod
op=0	0	0	0	1	0
nu=462
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 4]
na=DETEKCJA GAZU
wa=0
kn=0	0	0
id=1774
nu=1.2.23.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1775
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-07	AL-01	0401-07		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=463
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1780
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
op=0	0	0	0	1	0
nu=464
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1783
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=465
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	1	0
nu=466
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=1792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=467
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=1796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=468
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47					

[POZYCJA]
id=1800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=469
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47					

[POZYCJA]
id=1999
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	1	0
nu=470
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2001
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=471
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 4]
na=RTV
wa=0
kn=0	0	0
id=1804
nu=1.2.23.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-01	5	0202-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	1	0
nu=472
ob=1010
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1010	1	650+360					

[POZYCJA]
id=1877
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-02	AL-01	0502-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 4 wejść video <w TSM>
op=0	0	0	0	1	0
nu=473
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1809
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-01	AL-01	0502-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=474
ob=2
jm=wej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1812
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-01	AL-01	0502-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=475
ob=2
jm=wej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1815
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-01	AL-01	0502-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwencyjny przełącznik wizji
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=476
ob=2
jm=wej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-07	AL-01	0502-07		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 32 wejść video
op=0	0	0	0	1	0
nu=477
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=478
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	2*(18+18)					

[POZYCJA]
id=2003
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=479
ob=36
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	18*2					

[POZYCJA]
id=2005
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=480
ob=36
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	18*2					

[ELEMENT 4]
na=LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=1829
nu=1.2.23.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1825
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07	AT-14	0101-07		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
op=0	0	0	0	1	0
nu=481
ob=654
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=654	1	654					

[POZYCJA]
id=1835
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07	AT-14	0101-07		1
mpn=_1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
op=0	0	0	0	1	0
nu=482
ob=654
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=654	1	654					

[POZYCJA]
id=1840
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=483
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	2*(18+18)					

[POZYCJA]
id=1845
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-03	AT-14	0108-03		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu
op=0	0	0	0	1	0
nu=484
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1850
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	0	0	0	1	0
nu=485
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1855
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
op=0	0	0	0	1	0
nu=486
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1865
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	1	0
nu=487
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1869
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	1	0
nu=488
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1873
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	0	0	0	1	0
nu=489
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2011
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0901-09	S.A.-039	0901-09		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	1	0
nu=490
ob=36
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	18*2					

[POZYCJA]
id=2016
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	1	0
nu=491
ob=36
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	18*2					

[POZYCJA]
id=2071
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=492
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-01	5	0201-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0
nu=493
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[POZYCJA]
id=2078
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg
op=0	0	0	0	1	0
nu=494
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

