[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.10.18
WersjaPliku=12
DataModyf=28.02.2019
CzasModyf=11:01:44
RozmiarPliku=64750
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Lukasz\Desktop\28.02.2019 r\KAPS Architekci_budynki wielorodzinne_MIKOŁAJKI_drogi_DFA_v4.rds7
Wartość=0
ID_KS={F511C063-1494-4601-A75F-C8EF38260DE3}

[DAN_OG]
Obiekt=ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI;- PROJEKT DROGOWY
Kod CPV=45000000-7
Budowa=DZIAŁKI NR EW. 374/4 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 374/5;PRZY UL. SOWIEJ W OBRĘBIE MIASTO MIKOŁAJKI
Inwestor=ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o.;ul. Warszawska 32;11-730 Mikołajki
Data=sierpień 2018 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=0
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=PLN

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=57,226

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=407,282

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=159,144

[ROB]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=4,907

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=81,482

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,44

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=346,094

[ROB]
Nazwa=Robocizna|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,614

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=753,368

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=738,219

[MAT]
Nazwa=Azofoska|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,003

[MAT]
Nazwa=Beton C12/15|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=27,464

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=12,205

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=3,478

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=3,651

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,981

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,056

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,469

[MAT]
Nazwa=Geowłóknina drenażowa|m2
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=81,777

[MAT]
Nazwa=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=256,53

[MAT]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1184,966

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=35,274

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,535

[MAT]
Nazwa=Obrzeże betonowe- 6x30x100cm kolor szary|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=73,726

[MAT]
Nazwa=Obrzeże betonowe- 8x30x100cm kolor szary|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=425,095

[MAT]
Nazwa=Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare|m
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=211,13

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa izolacyjna|m2
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=48,862

[MAT]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=19,068

[MAT]
Nazwa=Piasek rzeczny płukany (atestowany) w warstwie o miąższości 30 cm|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=74,218

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=56,072

[MAT]
Nazwa=Płyta betonowa ażurowa 40x60|szt
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=212,784

[MAT]
Nazwa=Płytki betonowe 40x40cm|szt
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=753,127

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=456,291

[MAT]
Nazwa=Rurki drenarskie ceramiczne|szt
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1390,375

[MAT]
Nazwa=Substrat|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,344

[MAT]
Nazwa=Torf ogrodniczy|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=307,982

[MAT]
Nazwa=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70 gr. 7cm|t
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=212,167

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=124,375

[MAT]
Nazwa=Żwirek filtracyjny|m3
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=35,753

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=103,924

[SPR]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=268,261

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=18,751

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=127,12

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=9,931

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=1,187

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=20,534

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,082

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,388

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=152,771

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=24,7

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=0,346

[SPR]
Nazwa=Zespół prądotwórczy przewoźny  5kVA|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=125,531

[SPR]
Nazwa=Żuraw przesuwny przyścienny  0,5-0,75t|m-g
MnoZr=1
RodzRabatu=0
Ilość=125,531

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=Nawierzchnie

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
Opis=WT-1 Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej
PZ=1

[AGR]
ID=3
AgrRodz=0
Nr=1
Tekst=KNR 2-31 0101/01
Opis=Korytowanie
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=4
AgrID=3
AgrMno=1
Nr=1.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=5
AgrID=3
AgrMno=1
Nr=1.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Krot=8,4
Cena=0
CenaZr=0,12
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0009

[AGR]
ID=6
AgrRodz=0
Nr=2
Tekst=KNR 2-31 0114/01
Opis=Warstwa pospółki gr. 15cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=7
AgrID=6
AgrMno=1
Nr=2.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,7
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=8
AgrID=6
AgrMno=1
Nr=2.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Krot=5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=0,62
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004

[AGR]
ID=9
AgrRodz=0
Nr=3
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,3mm  stabilizowanego mechanicznie gr. 35cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=10
AgrID=9
AgrMno=1
Nr=3.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=12,21
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=11
AgrID=9
AgrMno=1
Nr=3.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Krot=27
Cena=0
CenaZr=1,23
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0013

[AGR]
ID=12
AgrRodz=0
Nr=4
Tekst=KNR 2-31 0313/01
Opis=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70 gr. 7cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=13
AgrID=12
AgrMno=1
Nr=4.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0313/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 2cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=14,33
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0509

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0417

[M]
Nazwa=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70 gr. 7cm|t
Norma=0,0497

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0127

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0337

[POZ]
ID=14
AgrID=12
AgrMno=1
Nr=4.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0313/02
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Krot=5
Cena=0
CenaZr=5,84
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0116

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0199

[M]
Nazwa=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70 gr. 7cm|t
Norma=0,0249

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0033

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0078

[AGR]
ID=15
AgrRodz=0
Nr=5
Tekst=KNR 2-31 0314/01
Opis=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=16
AgrID=15
AgrMno=1
Nr=5.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0314/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=16,19
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0666

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55|t
Norma=0,051

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0157

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0429

[POZ]
ID=17
AgrID=15
AgrMno=1
Nr=5.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0314/02
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1217,95
ZaokrObm=3
Krot=3
Cena=0
CenaZr=6,34
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0157

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0202

[M]
Nazwa=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55|t
Norma=0,0255

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0042

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0105

[AGR]
ID=18
AgrRodz=0
Nr=6
Opis=Krawężnik betonowy 15x30cm
Jm=m
Ilość=251,5
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=251,5

[POZ]
ID=19
AgrID=18
AgrMno=1
Nr=6.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=251,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=27,12
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=251,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,429

[M]
Nazwa=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0127

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0042

[POZ]
ID=20
AgrID=18
AgrMno=1
Nr=6.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/04
Opis=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Jm=m3
Ilość=26,408
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=377,96
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=(0,35*0,3)*251,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=9,02

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Beton C12/15|m3
Norma=1,04

[ELEM]
ID=21
Nr=1.2.
Opis=WT-2 Chodnik asfaltowy
PZ=1

[AGR]
ID=22
AgrRodz=0
Nr=7
Tekst=KNR 2-31 0101/01
Opis=Korytowanie
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[POZ]
ID=23
AgrID=22
AgrMno=1
Nr=7.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=24
AgrID=22
AgrMno=1
Nr=7.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,12
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0009

[AGR]
ID=25
AgrRodz=0
Nr=8
Tekst=KNR 2-31 0114/01
Opis=Warstwa pospółki gr. 12cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[POZ]
ID=26
AgrID=25
AgrMno=1
Nr=8.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,7
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=27
AgrID=25
AgrMno=1
Nr=8.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Krot=8
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=0,62
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004

[AGR]
ID=28
AgrRodz=0
Nr=9
Tekst=KNR 2-31 0114/07
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,3mm  stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[POZ]
ID=29
AgrID=28
AgrMno=1
Nr=9.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=12,21
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=30
AgrID=28
AgrMno=1
Nr=9.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=1,23
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0013

[AGR]
ID=34
AgrRodz=0
Nr=10
Tekst=KNR 2-31 0314/01
Opis=Warstwa ścieralna z asfaltu piaskowego gr. 3cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[POZ]
ID=35
AgrID=34
AgrMno=1
Nr=10.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0314/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=16,19
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0666

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55|t
Norma=0,051

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0157

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0429

[POZ]
ID=36
AgrID=34
AgrMno=1
Nr=10.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0314/02
Opis=Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1197,6
ZaokrObm=3
Krot=3
Cena=0
CenaZr=6,34
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=23,7

[L]
w=76,7+267,2+201,3+101,5+(243,7-15,5)+299

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0157

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0202

[M]
Nazwa=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55|t
Norma=0,0255

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW)|m-g
Norma=0,0042

[S]
Nazwa=Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3|m-g
Norma=0,0105

[POZ]
ID=37
Nr=11
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0407/05
Opis=Obrzeże betonowe 8x30x100
Jm=m
Ilość=416,76
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,23
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,2
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=43,75+54,9+9,2+48,2+18,59+30,76+33,55+48,05+21,53+20,98+40,5+46,75

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1569

[M]
Nazwa=Obrzeże betonowe- 8x30x100cm kolor szary|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0055

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
Norma=0,0016

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[POZ]
ID=38
Nr=12
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/04
Opis=Ława betonowa z oporem
Jm=m3
Ilość=10,002
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=377,96
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=(0,16*0,15)*416,76

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,28

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,28

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,27

[ELEM]
ID=39
Nr=1.3.
Opis=WT-3 Chodnik ażurowy
PZ=1

[AGR]
ID=40
AgrRodz=0
Nr=13
Tekst=KNR 2-31 0101/01
Opis=Korytowanie
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[POZ]
ID=41
AgrID=40
AgrMno=1
Nr=13.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=42
AgrID=40
AgrMno=1
Nr=13.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Krot=6,2
Cena=0
CenaZr=0,12
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0009

[POZ]
ID=43
Nr=14
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,77
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039

[AGR]
ID=44
AgrRodz=0
Nr=15
Tekst=KNR 2-31 0114/01
Opis=Warstwa pospółki gr. 15cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[POZ]
ID=45
AgrID=44
AgrMno=1
Nr=15.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,7
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=46
AgrID=44
AgrMno=1
Nr=15.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Krot=5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=0,62
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004

[AGR]
ID=47
AgrRodz=0
Nr=16
Tekst=KNR 2-31 0114/07
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[POZ]
ID=48
AgrID=47
AgrMno=1
Nr=16.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=12,21
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,0143

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0256

[POZ]
ID=49
AgrID=47
AgrMno=1
Nr=16.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Krot=17
Cena=0
CenaZr=1,23
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,0212

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=50
Nr=17
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0105/01
Opis=Podsypka piaskowa gr.3cm
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=3,3
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,1099

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0133

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0018

[POZ]
ID=51
Nr=18
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0509/03
Opis=Płyta betonowa ażurowa
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=37,6
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,2972

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,3957

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0317

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0895

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0042

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,048

[M]
Nazwa=Płyta betonowa ażurowa 40x60|szt
Norma=4,16

[POZ]
ID=52
Nr=19
Kat=KNR AT-09
Wyd=ATHENASOFT wyd.II 2010
Tabl=0203/01
Opis=Wypełnione hummusem otworów gr. 8cm
Jm=m2
Ilość=4,092
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,3
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=(7,96+9,58+15,02+9,53+9,06)*0,08

[R]
Nazwa=Robocizna|r-g
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Substrat|m3
Norma=0,084

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,009

[AGR]
ID=53
AgrRodz=0
Nr=20
Tekst=KNR 2-21 0401/04
Opis=Obsianie trawą
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[POZ]
ID=54
AgrID=53
AgrMno=1
Nr=20.1
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0401/04
Opis=Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II
Jm=m2
Ilość=51,15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=4,67
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=7,96+9,58+15,02+9,53+9,06

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II|r-g
Norma=0,0086

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=0,1767

[M]
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=30/1000

[M]
Nazwa=Azofoska|t
Norma=0,00005

[POZ]
ID=55
AgrID=53
AgrMno=1
Nr=20.2
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0209/01
Opis=Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim torfu o grubości warstwy 2cm
Jm=ha
Ilość=0,005
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=36398,88
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=51,15/100/100

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=575,87

[M]
Nazwa=Torf ogrodniczy|m3
Norma=200

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=160

[POZ]
ID=56
Nr=21
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0407/05
Opis=Obrzeże betonowe 8x30x100
Jm=m
Ilość=38,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,23
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,2
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,85+7,2+11,75+7,15+6,65

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1569

[M]
Nazwa=Obrzeże betonowe- 6x30x100cm kolor szary|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0055

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
Norma=0,0016

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[POZ]
ID=57
Nr=22
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/04
Opis=Ława betonowa z oporem
Jm=m3
Ilość=0,926
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=377,96
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=(0,16*0,15)*38,6

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,28

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,28

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,27

[ELEM]
ID=58
Nr=1.4.
Opis=WT-4 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
PZ=1

[AGR]
ID=59
AgrRodz=0
Nr=23
Tekst=KNR 2-31 0101/01
Opis=Korytowanie
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=68,72

[POZ]
ID=60
AgrID=59
AgrMno=1
Nr=23.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=61
AgrID=59
AgrMno=1
Nr=23.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Krot=5
Cena=0
CenaZr=0,12
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0009

[POZ]
ID=62
Nr=24
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,77
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039

[AGR]
ID=63
AgrRodz=0
Nr=25
Tekst=KNR 2-31 0114/01
Opis=Warstwa pospółki gr. 15cm
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=68,72

[POZ]
ID=64
AgrID=63
AgrMno=1
Nr=25.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,7
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=65
AgrID=63
AgrMno=1
Nr=25.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Krot=5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=0,62
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=66
Nr=26
Kat=KNR 2-02
Wyd=wyd.V 1995
Tabl=0616/01
Opis=Geowłóknina drenażowa
Jm=m2
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=32,68
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Dekarze gr.II|r-g
Norma=0,0714

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0118

[M]
Nazwa=Geowłóknina drenażowa|m2
Norma=1,19

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,0012

[POZ]
ID=67
Nr=27
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0218/01
Tekst=analogia
Opis=Pole piaskowe jako nawierzchnia bezpieczna - piasek rzeczny płukany (atestowany) w warstwie o miąższości 30cm
Jm=m3
Ilość=68,72
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=539,58
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=68,72

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=1,0123

[M]
Nazwa=Piasek rzeczny płukany (atestowany) w warstwie o miąższości 30 cm|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=68
Nr=28
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0407/05
Opis=Obrzeże betonowe 8x30x100
Jm=m
Ilość=33,68
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=17,23
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=1,2
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=33,68

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1569

[M]
Nazwa=Obrzeże betonowe- 6x30x100cm kolor szary|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0055

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
Norma=0,0016

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0014

[POZ]
ID=69
Nr=29
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/04
Opis=Ława betonowa z oporem
Jm=m3
Ilość=0,808
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=377,96
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=(0,16*0,15)*33,68

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=4,28

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=4,28

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,27

[ELEM]
ID=70
Nr=1.5.
Opis=WT-5 Tarasy mieszkań na gruncie
PZ=1

[AGR]
ID=71
AgrRodz=0
Nr=30
Tekst=KNR 2-31 0101/01
Opis=Korytowanie
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[POZ]
ID=72
AgrID=71
AgrMno=1
Nr=30.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=1,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=73
AgrID=71
AgrMno=1
Nr=30.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/02
Opis=Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Krot=0,8
Cena=0
CenaZr=0,12
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0005

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0009

[POZ]
ID=74
Nr=31
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0,77
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039

[AGR]
ID=75
AgrRodz=0
Nr=32
Tekst=KNR 2-31 0114/01
Opis=Warstwa pospółki gr. 15cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[POZ]
ID=76
AgrID=75
AgrMno=1
Nr=32.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=13,7
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182

[POZ]
ID=77
AgrID=75
AgrMno=1
Nr=32.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Krot=5
Potracenie=1
Cena=0
CenaZr=0,62
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004

[AGR]
ID=78
AgrRodz=0
Nr=33
Tekst=KNR 2-31 0105/07
Opis=Podsypka cementowo – piaskowa gr.  5cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[POZ]
ID=79
AgrID=78
AgrMno=1
Nr=33.1
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0105/07
Opis=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=6,99
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0227

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,108

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0133

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0389

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
Norma=0,0088

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=80
AgrID=78
AgrMno=1
Nr=33.2
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0105/08
Opis=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=2,11
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=0,0076

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0308

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0129

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35 bez dodatków|t
Norma=0,0029

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=81
Nr=34
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0502/04
Opis=Płytki betonowe 40x40cm
Jm=m2
Ilość=184,59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=53,67
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=5,3+3,7+5,2+7,75+9,95+5,2

[L]
w=5,3+7,6+9,9+5,22+5,18+3,7

[L]
w=5,2+7,75+3,69+5,2+5,2+9,8

[L]
w=5,2+7,6+9,8+5,2+5,3+3,7

[L]
w=5,2+7,6+9,95+5,2+5,3+3,7

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,2835

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,273

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,042

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0849

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0286

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0185

[M]
Nazwa=Płytki betonowe 40x40cm|szt
Norma=4,08

[POZ]
ID=82
Nr=35
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0407/01
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m
Ilość=206,99
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=12,85
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=6,5+5,3+6,2+7,8+9,3+6,35

[L]
w=6,3+7,7+9,3+6,3+6,5+5,25

[L]
w=6,2+5,3+6,5+6,3+9,3+7,75

[L]
w=6,2+7,78+9,33+6,3+6,5+5,3

[L]
w=6,2+7,76+9,33+6,34+6,5+5,3

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,1018

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1066

[M]
Nazwa=Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0047

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0004

[ELEM]
ID=83
Nr=2.
Opis=Elementy zagospodarowania terenu

[POZ]
ID=91
Nr=36
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Wiata śmietnikowa 1 jako ogrodzeniez furtką miejsce gromadzenia odpadów w/g specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=84
Nr=37
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Wiata śmietnikowa 2 jako ogrodzeniez furtką miejsce gromadzenia odpadów w/g specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=85
Nr=38
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Murki oporowe [339 mb]
Jm=m3
Ilość=61,05
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[L]
w=61,05

[POZ]
ID=86
Nr=39
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Maszt telekominukacyjny
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[POZ]
ID=87
Nr=40
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Kosze na śmieci wg specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[POZ]
ID=88
Nr=41
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Ławki wg specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[POZ]
ID=89
Nr=42
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Stojaki na rowery wg specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[POZ]
ID=90
Nr=43
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Elementy placu zabaw wg specyfikacji
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1
_ilość=0

[POZ]
ID=94
Nr=44
Kat=KNKRB 1
Wyd=wyd.I 1991
Tabl=0439/01
Opis=Drenaż rozsączający (PZT-06)
Jm=m
Ilość=397,25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=187,36
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,244

[M]
Nazwa=Rurki drenarskie ceramiczne|szt
Norma=3,5

[M]
Nazwa=Żwirek filtracyjny|m3
Norma=0,09

[M]
Nazwa=Piasek filtracyjny|m3
Norma=0,048

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa izolacyjna|m2
Norma=0,123

[S]
Nazwa=Żuraw przesuwny przyścienny  0,5-0,75t|m-g
Norma=0,316

[S]
Nazwa=Zespół prądotwórczy przewoźny  5kVA|m-g
Norma=0,316

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,32

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,025

[KOMENT-]
ID=92
Opis=i

[EXPORT_PDF]
 

